国海査第６２７号通知（別紙様式１）



別添図解

L(　　　　 　）

L/2

L/2

シアー(　　　 )

Dm

DR

LR/2

LR/2

LR(　　　 　　)

※無動力船、船外機、船内外機を備えた船の長さ

LR＝L×0.9

◆船体に張出部を有する船

B(　　　　 　）

キャンバー

(　　　　 　）

BR(　　　　 　）

Dm

(　　　　）

DR

(　　　　）

◆その他

B(　　　　 　）

キャンバー

(　　　　 　）

BR(　　　　 　）

Dm

(　　　　）

DR

(　　　　）

※計測する位置

　ＢＲ、Ｂは船体の最広部

　Ｄｍ、シアー、キャンバーは測度長さの中央　ＤＲは登録長の中央