別紙

ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））計画書

当該工事において、施工プロセスの各段階および作業内容において、

ＩＣＴを活用する場合は、左端 のチェック欄に「レ」と記入する。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工プロセスの段階 | 作業内容 | 採用する技術番号（参考） | 技術番号・技術名 |
| □ | ①３次元起工測量 |  |  | 1　　空中写真測量（無人航空機）による起工測量2　　地上型レーザースキャナーによる起工測量3　　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量4　　ＴＳ等光波方式を用いた起工測量5　　その他の３次元計測技術による起工測量（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 |
| □ | ②３次元設計データ作成 |  |  |
| □ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形管理 |  | 1　　空中写真測量（無人航空機）による出来形管理2　　地上型レーザースキャナーによる出来形管理3　　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理4　　ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理5　　その他の３次元計測技術による出来形管理（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。※計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により１）～８）のＩＣＴを用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては監督員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行っても良い。 |
| □ | ⑤３次元データの納品 |  |

注 1) ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））の詳細については、ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））特記仕様書によるものとする。

注 2) 具体的な工事内容及び対象範囲については、契約後、施工計画の提出までに、発注者へ提案・協議し決定する。